Opis Trybuny

Trybuna trzyrzędowa modułowa na łączną ilość ok 300 miejsc, niewymagająca fundamentów. Trybuny modułowe z możliwością rozbudowy. Każdy moduł zawiera ok. 50 miejsc siedzących ( ułatwi to rozbudowę i proporcjonalne rozmieszczenie). Konstrukcja trybuny stalowa, cynkowana ogniowo, natomiast podesty, podstopnice z  krat pomostowych. Szerokość trybuny do 3,5 m, wysokość do 2,5 m. W  zestawie z  trybunami należy uwzględnić barierki ochronne z 3 stron ( tył i boki). Konstrukcja trybuny tak skonstruowana, by była możliwość regulacji jej wysokości w  razie konieczności wypoziomowania różnic terenu na miejscu montażu ok 15 cm. Siedziska w kolorach białym (RAL 9003) i czarnym ( RAL 9017) z  oparciem, głębokość siedziska pomiędzy 20-50 cm. Siedziska są wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działania warunków atmosferycznych- przeznaczone do użytkowania na zewnątrz; odpowiadające podstawowym normom wytrzymałościowym. Każde siedzisko posiada możliwość odprowadzenia wody.